Niekanin, dn. 19.07.2018 r.

**ZAPYTANIE OFERTOWE**

**Dotyczy: Wykonania Okablowania strukturalnego w ramach budowy Centrum Bdawczo-Rozwojowego w ramach realizacji projektu pn. *„Budowa CBR celem zrealizowania prac B+R umożliwiających wdrożenie do działalności gospodarczej innowacyjnych rozwiązań produktowych w obszarze IT”.***

Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020

Działanie 1.2: Rozwój infrastruktury B+R sektora przedsiębiorstw

**Zamawiający:**

**Towarzystwo Handlowe „ALPLAST” Sp. z o.o. Sp. k.**

Adres:

ul. Śliwkowa 1

Niekanin 78-100 Kołobrzeg

NIP: 671-00-12-263

REGON: 330264717

Tel. 94 35-425-55

Fax: 94 35-441-44

**Postępowanie jest prowadzone zgodnie z zasadą konkurencyjności, przejrzystości oraz zachowania uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców.**

1. **Opis przedmiotu zamówienia:**
   1. Przedmiotem zamówienia są kompleksowe roboty polegające na wykonaniu kompletnego Okablowania strukturalnego w powstającym Centrum Badawczo-Rozwojowym zlokalizowanym na działce nr 79/4 w Niekaninie gm. Kołobrzeg.

Kod CPV: 45314300-0, nazwa kodu CPV – Instalowanie infrastruktury okablowania

Niniejsze zapytanie zostało upublicznione na stronie internetowej:

<http://www.alplast.com.pl/projekty-unijne/realizowane>

<https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/>

* 1. **Zakres robót składających się na przedmiot zamówienia**

Budowa sieci logicznej (wykonana podtynkowo) będzie obejmowała łącznie instalację

24 punktów PL - przez punkt logiczny (PL), Zamawiający rozumie zintegrowany punkt

przyłączeniowy, który składa się z dwóch gniazd komputerowych RJ45 kat. 6, w tym:

1. Parter – 8 punktów PL

Kable doprowadzone i wpięte do patchpanela, patchpanel obsadzony kablami

RJ 45 do przełącznika.

Połączenie kondygnacji poprzez kabel krosowy przełączników lub światłowód.

Zapewnienie gniazda zasilania urządzeń aktywnych.

1. Piętro - 16 punktów PL

Kable doprowadzone i wpięte do patchpanela, patchpanel obsadzony kablami

RJ 45 do przełącznika. Połączenie kondygnacji poprzez kabel krosowy

przełączników lub światłowód. Zapewnienie gniazda zasilania urządzeń

aktywnych.

1. Serwerownia – doprowadzenie wszystkich zakończeń do patchpaneli i kabla

krosowego oraz switcha. Zapewnienie gniazda zasilania urządzeń aktywnych.

1. Doprowadzenie i montaż okablowania do uchwytu zewnętrznego anteny

połącznia WLAN wraz z wprowadzeniem kabla RJ45 do patchpanela

Zapewnienie gniazda zasilania urządzeń aktywnych.

System okablowania strukturalnego musi spełniać minimalne wymagania dla elementów okablowania komputerowego rzeczywistej Kategorii 6 (komponenty)/

Klasa E (wydajność całego systemu) w wersji nieekranowanej.

W okablowaniu muszą być zastosowane 4-parowe kable symetryczne F/UTP które charakteryzują się parametrami i jakością niezbędną do prawidłowej pracy systemu zarówno w chwili obecnej, jak i w przyszłości.

Moduły RJ45 powinny być zarabiane narzędziowo.

Planowaną lokalizację PL wskazano na rysunkach stanowiących Załącznik nr 2 do

zapytania. Szczegółową lokalizację PL należy uzgodnić z Zamawiającym na etapie

wykonania robót.

Wykonawca w obecności Zamawiającego przeprowadzi testy statyczne poprawności

połączeń oraz pomiary dynamiczne stosowne dla wykonanej sieci komputerowej.

Testy końcowe muszą być wykonane po ukończeniu realizacji. Wszystkie błędy i uszkodzenia muszą być zdiagnozowane, naprawione i ponownie przetestowane z powodzeniem.

Protokół końcowy odbioru przedmiotu umowy musi zawierać rysunki techniczne - schemat instalacji logicznej naniesiony na plany poszczególnych kondygnacji;

lokalizację przebić przez ściany i podłogi; (nr katalogowy producenta, opis produktu,

ilość).

W cenie wykonania sieci logistycznej powinny zawierać się wszelkie materiały

niezbędne do jej wykonania w tym: okablowanie, gniazda, puszki, patchpanele, kabel

krosowy, uchwyt, łączki itp.

**Gwarancja minimum 5 letnia.**

Gwarancja na całość wykonanej sieci wraz z elementami, zabezpieczając Użytkownika przed nieprawidłowym działaniem poszczególnych komponentów i

problemami instalacyjnymi. Stosowne certyfikaty i dokumenty gwarancyjne powinny

być przekazane w terminie realizacji zamówienia.

1. **Termin i miejsce wykonania zamówienia:**

Termin realizacji zamówienia: **do dnia 24.08.2018 r.**

Dokładny termin wykonania zamówienia (w tym etapy robót) zostanie uzgodniony przez strony z Generalnym wykonawcą odpowiedzialnym za Centrum Badawczo-Rozwojowego.

Miejsce wykonania zamówienia: Niekanin gm. Kołobrzeg, dz. nr 79/4.

1. **Sposób obliczenia ceny:**
   1. Cena podlegająca ocenie ma być wyrażona w złotych polskich.
   2. Cena ma dotyczyć całego przedmiotu zamówienia, winna uwzględniać wszystkie roboty budowlane, których zamówienie dotyczy, w tym koszty robocizny, materiałów, pracy sprzętu i środków transportu niezbędnych do wykonania robót oraz podatek VAT.
   3. Cenę ofertową brutto (wraz z podatkiem VAT) należy obliczyć w oparciu o załączoną dokumentację projektową (załącznik nr 2).
2. **Kryteria oceny oferty:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Symbol | Nazwa kryterium | Waga kryterium | Sposób wyliczenia punktacji |
| C | cena | 85 | C=(Cmin/Cof)x85,  gdzie: Cmin – najniższa cena spośród wszystkich ważnych i nieodrzuconych ofert,  Cof – cena danej oferty |
| G | gwarancja | 15 | G=(Gof/Gmax)x15,  gdzie: Gmax – najdłuższy termin udzielonej gwarancji spośród wszystkich ważnych i nieodrzuconych ofert,  Gof – proponowany w danej  ofercie termin udzielonej  gwarancji |
| RAZEM | | 100 |  |

Ilość punktów za poszczególne kryteria zostanie zsumowana i będzie stanowić końcową ocenę oferty. Punkty wyliczone będą w oparciu o wzór

S = C + G,

gdzie: S - suma punktów uzyskanych przez daną ofertę,

C – ilość punktów za cenę uzyskanych przez daną ofertę,

G – ilość punktów za termin gwarancji uzyskanych przez daną ofertę.

Zamawiający wybierze najkorzystniejszą ofertę, czyli taką, która uzyska najwyższą liczbę punktów w oparciu o ustalone powyżej kryteria.

**Zamawiający zastrzega, iż maksymalny okres gwarancji za jaki przyznane zostaną punkty kryterium gwarancji wynosi 20 lat. W przypadku okresu gwarancji powyżej 20 lat naliczone zostaną punkty jak za okres 20 lat.**

**Minimalny okres gwarancji wynosi 5 lat.**

1. **Miejsce, sposób i termin składania ofert:**

***Miejsce składania ofert:*** siedziba zamawiającego tj. Towarzystwo Handlowe ALPLAST Sp. z o.o. Sp. k., ul. Śliwkowa 1, Niekanin 78-100 Kołobrzeg, Sekretariat

***Sposób składania ofert:*** wersja papierowa, za pomocą poczty/kuriera lub osobiście w siedzibie firmy, w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Okablowanie strukturalne - CBR” lub za pomocą poczty elektronicznej (w formie skanu w formacie PDF) na adres e-mail: [info@alplast.com.pl](mailto:info@alplast.com.pl) w tytule wiadomości wpisując „Oferta – Okablowanie strukturalne - CBR”.

**W przypadku złożenia oferty za pośrednictwem poczty elektronicznej, należy w terminie składania ofert potwierdzić jej wpłynięcie telefonicznie pod numerem telefonu: 94 352 32 99.**

***Termin składania ofert:*** do dnia 03.08.2018 r. do godz. 1500

**Nie będą rozpatrywane oferty:**

- niezgodne z opisem przedmiotu zamówienia,

- częściowe, wariantowe,

- złożone przez podmiot podlegający wykluczeniu,

- złożone po terminie przyjmowania ofert.

1. **Sposób porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami:**

Zamawiający będzie kontaktował się z Oferentami za pośrednictwem poczty elektronicznej oraz telefonicznie.

Osobą upoważnioną do kontaktów z Oferentami jest Pan Maciej Bąk, nr tel. 94 352 32 99, e-mai: maciekb@alplast.com.pl. Do osoby wskazanej do kontaktów należy kierować wszelkie pytania i wątpliwości związane z prowadzonym postępowaniem ofertowym.

1. **Sposób przygotowania oferty:**
   1. Ofertę, na wzorze formularza ofertowego stanowiącego Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego, należy sporządzić w języku polskim, w formie pisemnej, na maszynie, komputerze, nieścieralnym atramentem.
   2. Formularz ofertowy wymaga podpisu osób uprawnionych.
   3. Przy wycenie Oferent powinien uwzględnić materiały wskazane w Przedmiarze robót.
   4. Każdy Oferent załączy do oferty:

* Oświadczenie o braku powiązań stanowiące Załącznik nr 4 do zapytania
  1. Każdy Oferent może złożyć w niniejszym postępowaniu tylko jedną ofertę. Ofertę składa się w jednym egzemplarzu.
  2. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.
  3. Wszelkie zmiany treści zapytania ofertowego oraz wyjaśnienia udzielone na zapytania Oferentów stają się integralną częścią zapytania ofertowego i są wiążące dla Wykonawców.
  4. Wykonawcy ponoszą wszystkie koszty przygotowania dokumentacji ofertowej we własnym zakresie.
  5. Każdy Wykonawca może wprowadzić zmiany lub całkowicie wycofać złożoną przez siebie ofertę pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmiany lub wycofaniu przed terminem składania ofert.

Dodatkowe ustalenia:

1. **Warunki udziału w postępowaniu:**
   1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:
2. posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, w zakresie odpowiadającym przedmiotowi zamówienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
3. znajdują się w sytuacji finansowej umożliwiającej wykonanie zamówienia,
4. zaakceptowali warunki udziału w postępowaniu,
5. złożą kompletną ofertę na druku załączonym do zapytania ofertowego
   1. Na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu Oferent zobowiązany jest podpisać oświadczenia znajdujące się w Formularzu ofertowym stanowiącym Załącznik nr 3 do zapytania.
   2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania i ponownego przeprowadzenia postępowania w przypadku, gdy w określonym terminie nie wpłynie żadna ważna oferta.
   3. Dodatkowe warunki wyboru wykonawcy:
      1. Jeśli cena najkorzystniejszej oferty jest wyższa niż kwota szacunkowa przewidziana na sfinansowanie zamówienia, dopuszcza się przeprowadzenie dodatkowych negocjacji cenowych z oferentem składającym najkorzystniejszą ofertę.
      2. W sytuacji kiedy negocjacje nie przyniosą zamierzonego skutku, lub jeśli zamawiający nie będzie mógł przeznaczyć dodatkowych środków na sfinansowanie zamówienia, postępowanie zostanie unieważnione i przeprowadzone powtórnie.
6. **Wykluczenie wykonawcy z powodu powiązań kapitałowych lub osobowych z Zamawiającym** 
   1. W celu uniknięcia konfliktu interesów, o zamówienie nie mogą ubiegać się podmioty powiązane z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. Rozumie się przez to wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:
7. uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
8. posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji;
9. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;
10. pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
    1. W celu potwierdzenia braku powiązań, o których mowa w pkt. 9.1 każdy z wykonawców ubiegających się o zamówienie zobowiązany jest złożyć wraz z ofertą oświadczenie na formularzu według wzoru stanowiącego Załącznik nr 4 do niniejszego Zapytania ofertowego.

Zamawiający:

Jerzy Żuchniewicz

**Spis załączników:**

**Załącznik nr 1** – Harmonogram rzeczowy.

**Załącznik nr 2** – Dokumentacja projektowa.

**Załącznik nr 3** - Formularz ofertowy.

**Załącznik nr 4** – Oświadczenie o braku powiązań

**Załącznik nr 5** – Wzór umowy